Содержание маркировки

3.1 Маркировка обуви должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на обувь, потребительскую и транспортную тару.

3.2 Каждая полупара обуви должна быть промаркирована с указанием:  
  
- товарного знака или марки предприятия-изготовителя (при наличии);  
  
- модели и (или) артикула (при наличии);  
  
- размера;  
  
- полноты;  
  
- материалов верха, подкладки и низа обуви;  
  
- защитных свойств (для специальной обуви);  
  
- знака "Ст";  
  
- номера контролера ОТК;  
  
- даты выпуска (месяц, год).

3.2.1 Допускается наносить знак соответствия или обращения на рынке в соответствии с техническими регламентами на каждую полупару;

3.2.2 Каждая полупара обуви, поставляемой на экспорт, должна быть промаркирована с указанием:  
  
- модели;  
  
- размера;  
  
- полноты;  
  
- материалов верха, подкладки и низа обуви.

3.3 На торцевую поверхность каждой коробки, пачки или на боковую поверхность бумажного пакета с обувью должна быть прикреплена этикетка или нанесен штамп со следующим содержанием:  
  
- наименование обуви;  
  
- товарный знак или марка;  
  
- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;  
  
- модель и (или) артикул (при наличии);  
  
- размер;  
  
- полнота;  
  
- цвет;  
  
- материалы верха, подкладки и низа обуви;  
  
- знак "Ст";  
  
- защитные свойства (для специальной обуви);  
  
- знак соответствия или обращения на рынке в соответствии с техническими регламентами;  
  
- обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется обувь;  
  
- дата выпуска (месяц, год);  
  
- число пар обуви (на коробках, в которые упаковано несколько пар);  
  
- половозрастная принадлежность (при необходимости).

3.3.1 Допускается обозначение размера в метрической и (или) штихмассовой системах нумерации.

3.3.2 Допускается проставлять штриховой код продукции.

3.3.3 Допускается упаковка обуви в пакет из пленочных полимерных материалов с вложенной внутрь пакета или приклеенной снаружи этикеткой с обозначениями, перечисленными в 3.3.

3.3.4 На торцевую поверхность каждой коробки для обуви, поставляемой на экспорт, должна быть прикреплена этикетка или нанесен штамп с четким, разборчивым маркированием следующих обозначений:  
  
- модель и (или) артикул (при наличии);  
  
- размер;  
  
- полнота;  
  
- цвет;  
  
- пиктограммы материалов верха, подкладки и низа обуви.

3.4 Транспортная маркировка - по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710) со следующим дополнением: на каждый ящик с боковой стороны должен быть прикреплен ярлык с указанием:  
  
- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса;  
  
- обозначения стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется обувь;  
  
- знака соответствия или обращения на рынке в соответствии с техническими регламентами;  
  
- числа пар обуви в ящике с указанием ростовочно-полнотного ассортимента;  
  
- защитных свойств (для специальной обуви);  
  
- манипуляционного знака "Беречь от влаги" - по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710);  
  
- массы (брутто);  
  
- даты упаковки;  
  
- номера упаковщика.

3.4.1 Допускается проставлять штриховой код продукции.

3.4.2 Допускается, при необходимости, нанесение модели и (или) артикула (при наличии).

3.4.3 Транспортная маркировка для обуви, поставляемой на экспорт, - по [ГОСТ 14192](http://docs.cntd.ru/document/1200006710).

4 Места и способы нанесения маркировки

Местоположение и способы нанесения маркировки должны соответствовать следующим требованиям.

4.1 Товарный знак или марку наносят на одну из перечисленных деталей обуви по согласованию с потребителем:  
  
- подошву (в геленочной части);  
  
- вкладную, втачную стельку, полустельку, подпяточник;  
  
- подкладку под берцы;  
  
- штаферку и клапан под застежку "молния";  
  
- клапан обуви.

4.2 Модель и (или) артикул, размер, полноту, знак "Ст", номер контролера ОТК, защитные свойства обуви наносят на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви:  
  
- подкладку под берцы (на левой стороне верхней части);  
  
- подкладку язычка;  
  
- задний внутренний ремень;  
  
- штаферку;  
  
- клапан под застежку "молния";  
  
- переднюю часть голенища на расстоянии 25-40 мм от верхнего края (для сапог без застежки "молния");  
  
- клапан обуви.

4.3 Размер, полноту наносят на ходовую поверхность подошвы в геленочной части каждой полупары.  
  
Допускается в детской обуви (для ясельного возраста, малодетской и дошкольной) и женской обуви на высоком и особо высоком каблуках наносить размер и полноту в пучковой части.  
  
По согласованию с потребителем допускается указывать полноту только на деталях подкладки обуви.  
  
На подошву из резины с рисунком рифления на ходовой поверхности обозначения наносят на площадки с гладкой поверхностью.  
  
В обуви, изготавливаемой литьевым методом крепления и методом горячей вулканизации, обозначения товарного знака, размера, полноты формуют в процессе литья или вулканизации в пресс-форме.  
  
Обозначение материалов верха, подкладки и низа обуви наносят на подошву или в местах, указанных в 4.2.

4.4 Допускается в обуви отдельных видов, в которой нанесение обозначений в местах, перечисленных в 4.1 и 4.2, затруднено, наносить их на ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или на другие детали.  
  
Не допускается нанесение товарного знака на ярлык, кроме ярлыка, прикрепленного к вкладной стельке.

4.4.1 Ярлык должен быть изготовлен из поливинилхлоридной пленки по [ГОСТ 9998](http://docs.cntd.ru/document/1200020652) и техническим документам, толщиной до 0,7 мм, тесьмы или ленты из химических волокон.  
  
Не допускается применять для изготовления ярлыков бескромочные ленты и материалы с осыпающимися краями.

4.5 Маркирование проводят несмываемой краской или горячим тиснением.

4.6 Обозначение материала верха, подкладки и низа обуви указывают словами и (или) с помощью пиктограмм (в соответствии с приложением А).

4.7 Высота шрифта маркировки на деталях подкладки и ярлыке должна быть 4-6 мм, на деталях подкладки сапог и полусапог и на подошве - 6-8 мм, на этикетке, на штампе потребительской тары или упаковочном ярлыке - не более 8 мм.

4.8 Для обозначения знака "Ст" на обувь наносят клеймо круглой формы диаметром 10 мм.

4.8.1 В клейме должны быть обозначены через косую линию знак "Ст" и номер контролера ОТК.

4.9 Ярлык и этикетка должны быть из афишной бумаги по [ГОСТ 11836](http://docs.cntd.ru/document/1200018058), газетной бумаги по [ГОСТ 6445](http://docs.cntd.ru/document/1200018044), самоклеящейся ленты или бумаги по технической документации.

4.9.1 Информация на ярлык и этикетку должна быть нанесена печатным способом. Данные изменяющегося характера проставляют штампом вручную.

4.10 Размеры этикеток:  
  
15х15 мм - для нанесения пиктограмм на обувь;

50-60х110-150 мм - для нанесения на потребительскую тару.  
  
По согласованию с потребителем допускается увеличивать размеры этикеток.

Приложение А (рекомендуемое). Пиктограммы

Приложение А  
(рекомендуемое)

А.1 Примеры пиктограмм приведены на рисунке А.1

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

а) Материал верха обуви

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

б) Материал подкладки обуви

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

в) Материал низа обуви



г) Кожа

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

д) Текстиль, фетр, войлок

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

е) Другие материалы



ж) Композиционная кожа\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Композиционная кожа - продукт на основе натуральной кожи, ее частей или кожевенных волокон, полученный механическим и/или химическим способом, с применением или без применения связующего агента, в виде листов, лент, рулонов. Композиционная кожа может быть окрашенной, шлифованной с покрывным крашением (тисненой или нарезной), с отделкой под велюр (замшу).

Рисунок А.1

А.2 Примеры маркировки обуви с помощью пиктограмм приведены на рисунке А.2.

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

а) Обувь с верхом из кожи

ГОСТ Р 53917-2010 Обувь. Маркировка

б) Обувь с подкладкой из кожи и текстильных материалов



в) Обувь на подошве из полимерных материалов

Рисунок А.2