**Инструкция по охране труда для заведующего складом**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для заведующего складом с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. Работнику необходимо соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха.

1.3. На заведующего складом могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы; подвижные части подъемно-транспортного оборудования; перемещаемые товары, тара; неустойчиво уложенные штабели складируемых и взвешиваемых товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны при работе в холодильных камерах; повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенная подвижность воздуха; повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны; повышенное напряжение в электрической цепи; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочего места; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инструмента, инвентаря, тары; химические факторы.  
  
При использовании компьютера, дополнительно:  
  
повышенные уровни электромагнитного, рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного излучений;  
  
повышенное содержание положительных аэроионов, пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;  
  
неравномерность распределения яркости в поле зрения;  
  
повышенная яркость светового изображения;  
  
повышенный уровень прямой и отраженной блесткости;  
  
повышенный уровень слепящего света;  
  
повышенный уровень пульсации светового потока искусственного освещения;  
  
повышенный уровень статического электричества;  
  
напряжение зрительного анализатора;  
  
напряжение внимания;  
  
интеллектуальные нагрузки (большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени);  
  
длительные статические нагрузки;  
  
монотонность труда;  
  
нерациональная организация рабочего места.

1.4. В соответствии с действующим законодательством заведующего складом необходимо обеспечить специальной одеждой, предусмотренной типовыми отраслевыми нормами.

1.5. Работник должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.6. Работнику, имеющему контакт с пищевыми продуктами, следует:  
  
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;  
  
перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду;  
  
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;  
  
перед приемом пищи, после посещения туалета и любого загрязнения мыть руки с мылом;  
  
не принимать пищу на рабочем месте.

1.7. Работнику необходимо:  
  
следить за температурным режимом хранения скоропортящихся товаров и сроками их реализации, соблюдением правил хранения и транспортировки вредных и опасных веществ;  
  
выдавать работникам исправные средства индивидуальной защиты;  
  
следить за тем, чтобы работники склада во время работы пользовались выданными исправными средствами индивидуальной защиты при проведении погрузочно-разгрузочных, складских работ, а также при транспортировании товаров;  
  
следить за соблюдением работниками склада требований инструкций по охране труда;  
  
не допускать применения способов погрузки, транспортирования и складирования товаров, нарушающих установленную технологию переработки грузов;  
  
принимать административные меры к работникам, нарушающим требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных и складских работ;  
  
контролировать соблюдение работниками режима труда и отдыха, соблюдение перерывов на отдых и обогревание при работе в холодный период года;  
  
поддерживать санитарное состояние склада, вспомогательных и бытовых помещений.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Застегнуть спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.  
  
Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Убедиться в готовности помещений склада для безопасного производства работ, для чего проверить:  
  
исправность вентиляционных установок;  
  
наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;  
  
состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещенности проходов, проездов и мест производства погрузочно-разгрузочных и складских работ;  
  
состояние путей транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время своевременно принять меры к очистке их от снега, а при обледенении к посыпке противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой);  
  
исправность системы светозвуковой сигнализации "Человек в камере" при эксплуатации холодильных камер, не открывающихся изнутри;  
  
наличие и исправность необходимых для безопасной работы ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, деревянных слег с крючьями, тормозных колодок, роликовых ломов и других приспособлений для подъема и перемещения грузов;  
  
отсутствие в помещениях для хранения товаров свисающих и оголенных концов электропроводки;  
  
исправность стеллажей;  
  
устойчивость штабелей товаров;  
  
исправность стремянок и приставных лестниц, сроки их испытаний;  
  
целостность тары с пожароопасными и ядовитыми товарами, отсутствие просыпей, проливов масел, красок, жидких химических веществ.

2.3. От работников, эксплуатирующих подъемно-транспортное оборудование, потребовать проверки: